Debian 2.6 Sarge Basis installatie:

Met deze handleiding zou je een basis sarge installatie met de 2.6 kernel uit moeten kunnen voeren. Voor de 2.6 is gekozen omdat deze dvb ondersteunig bevat. Wat met een skystar2 kaartje ook mij mooi uitkomt.

Voor meer informatie en documentie over debian kijk op http://debian.org

Aan de slag dan maar?

Dowload de laatste sarge-i386-netinst.iso van ftp://ftp.nl.debian.org/debian-cd/current/i386/iso-cd/debian-31r0a-i386-netinst.iso ong 110 MB

Brand een Cd van dit image en start hiermee de pc op.

Wanneer je dit debian logo ziet :

Typ: linux26 > enter

hiermee installeer je debian met de 2.6 kernel die dvb support bevat voor o.a. de skystar.

Kies je taal > enter *

* navigeren door deze menu's gaat met de pijltjes, pageUP/DOWN, TAB, spatie en enter.

Kies Land/Regio > enter

Kies je Toetsenbordindeling > enter

Nadat de hardware herkenning is uitgevoerd, wordt de cd gecand, en het netwerk zich op dhcp ingesteld, mag je de computernaam instellen.

Wanneer je geen probleem hebt met dhcp, kun je de volgende stappen overslaan en doorgaan naar het scherm waar als servernaam server1 staat. Echter is wens ik een vast ip adres, daarom ga ik terug om dit aan te passen.

Terug > enter

Netwerk handmatig configureren > enter

Geef het door jouw gewenste ip op, ik gebruik 192.168.0.2 als voorbeeld > enter

Het Netwerkmasker wordt vanzelf ingesteld > enter

Geef de gateway op waarmee je met internet verbonden bent. in mijn geval mijn router > enter

Tevens dien je jouw, of je providers dns adres(sen) op te geven. hier weer mijn router als voorbeeld. > enter

* Mocht je zojuist niet de handmatige instellingen hebben gekozen maar tevreden was met dhcp, kan je hier verder gaan.

Nu mag je een naam verzinnen de computer > enter

Verzin een domeinnaam zoiets als HOME > enter

Nu start de hardwareherkenning en daarna de schijfindeler.

Zoals je ziet heb ik gebruik gemaakt van vm-ware om deze screenshots te maken maar het principe is het zelfde. Je zal zelf de indeling moeten bepalen als je wil dualbooten of dergelijke.

Maak je keuze > enter

Hetzelfde geldt voor het schijfindelingsschema, voor het gemak komen alle bestanden op één partitie

In het voor beeld hou ik gewoon de standaard waardes aan.

schrijf je wijzigingen naar de schijf > enter

en bevestig dit > enter

De schijf wordt geformateerd ende kernel en bestanden op de hardeschijf geschreven. Hierna word de basis software geinstalleerd.

De bootloader (GRUB) wordt geinstalleerd.

Het MBR is echt de gewenste plaats ook als je dual-boot wil draaien. > enter

De cd wordt uitgeworpen om te herstarten. > enter

Mooi, nu ben je dus hier > enter

Stel de klok in > enter

Stel vervolgens de tijdzone in > enter

Geef een wachtwoord voor de gebruiker: root. > enter en bevestig het in het volgende scherm > enter

Maak nu een gewone gebruiker aan > enter

Geef de gegevens van de nieuwe gebruiker op, normaal bv je voor en achternaam, hier admin > enter

Geef naam op waarmee deze gebruiker zal inloggen en waaronder zijn bestanden onder worden bewaard in de /home > enter

Nu komt ook voor hem een wachtwoord en de bevestiging hiervan. Dat zal toch echt wel zonder screenshots kunnen.

Hierna komen de instellingen voor de software servers van debian t.b.v apt. (de debian installer).

Kies http > enter

Stel het land waar je je bevind in voor een snelle verbinding met één van de mirrors

Geef het adres voor de mirror server > enter

Vul eventueel nog je proxyserver gegevens in. anders > enter

Nog een apt toevoeven nee > enter

Beveiligingsupdate's > Ja

Nu komt de software selectie. vink hier niets aan maar ga naar ok > enter

Vervolgens een kleine 50 MB aan bestanden gedownload en geinstalleer dit is de basis voor je debian systeem

Na een tijd volgt de e-mail configuratie. Stel dit naar je eigen behoeften in > enter

Wie krijgt de mail van de gebruiker root ? Standaard de gebruiker die zojuist is aangemaakt > enter

Klaar !!! > enter

Je hebt zojuist met sucses de textmode versie van Debian Sarge 3.1 geïnstalleerd.

Nu kun je inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat je eerder hebt opgegeven.

Veel Plezier met je nieuwe debian systeem. Let wel op dit is slecht een basis zonder echte beveiliging of firewall hiervoor zul je zelf moeten zorgen.

In deel II de x-server en de kde desktop voor de sleur en pleur liefhebbers.

El,