# debug messages level

# EMM messages
#    00 don't show any EMM's
#    01 show only valid EMM's, default setting
#    02 show valid and bad EMM's with complete data display
M: { 01 }

# ECM messages
#    00 don't show any ECM's
#    01 show only valid ECM's, default setting
#    02 show valid and bad ECM's with complete data display
C: { 00 }

# AU
#    00 is ignored (default)
#    01 enable AU
#    02 AU Auto
A: { 01 }

# Key update
#    01 update only new keys, default setting
#    02 update all keys (used for valid PMK checking)
U: { 01 }

# Key files folder
#    00 keyfiles in /var/keys
#    01 keyfiles in /var/tmp
T: { 00 }

# # Hash pids
#    00 hash all pids
#    01 hash only pids with implemented algos (default)
H: { 00 }

# share Mode
#    00 Pure emu
#    01 Pure emu
#    02 Pure emu
#    03 alle network clients
#     04 newcamd share
#    05 radegast share
#    06 camd35 share(not in use)
G: { 03 }

# On Screen Display for Multicam 
#    00 No OSD (default)
#    01 display Smartcard messages, box IP required
#    02 display Smartcard messages new nhttpd format, box IP required
O: { 01 } 
USER = root
PWD = dreambox

# To use UDP log
#    00 disabled
#    01 enabled
L: { 00 }192.168.1.6 10000



