Installatie:
Plaats de bestanden vcr7025.exe, borlndmm.dll en cc3260mt.dll in een directory.
Maak een snelkoppeling naar bestand vcr7025.exe
De eerste keer dat het programma is opstart, moeten er enige configuratie gegevens worden ingevuld.
Vermoedelijk hoeft alleen het IP adres worden aangepast.


Werking:
Het programma haalt met FTP de Dreambox bestanden uit de directory "root@dm7025:/etc/enigma2>" van de Dreambox
Nadat er timer events zijn toegevoegd plaats het programma de file "timers.xml" terug in de directory "root@dm7025:/etc/enigma2>" van de Dreambox
Om de dreambox de timer events te laten inlezen moet "Enigma2" hard worden gereset.
Dit gebeurd door via een telnet sessie het commando "killall -9 enigma2" te geven.
De dreambox zal nu opnieuw worden opgestart.

Note:
Dit programma is geschreven omdat een funtionele Web interface voor de DM7025 te lang uitblijft.
De Quick and Dirty oplossing van dit programma moet deze periode overbruggen.
Het idee voor dit programma is afgeleid van het programma "DreamVcr" van Peter Lindeman (http://www.dreamvcr.com)

Vragen van algemeen nut kunnen het best via het sat4all forum gesteld worden, zodat andere gebruikers hier mogelijk ook iets aan hebben.
Voor specifieke vragen mail naar: vcr7025@tman.nl

Gr
Marcel Timmerman

