Pamietaj, ze ogladanie pay-TV bez oplacania abonamentu jest nielegalne!
Wszystkie zamieszczone tutaj pliki mozesz wykorzystywac wylacznie dla celow edukacyjnych! 
=========================================================================

OpenFirmwareMulti... (OFM)
--------------------------
Orogramowanie to jest druga wersja (nastepca) publikowanego wczesniej OpenFirmware.
Glowne cechy odrozniajace ta wersje od poprzedniej:
- optymalizacja FW pod wzgledem objetosci, szybkosci i stabilnosci dzialania
- obsluga 5 jezykow
(pomimo wstawienia obslugi 5 jezykow i zachowania postawowych cech poprzednika
warstwa MHW OFM zajmuje okolo 16% mniej niz warstwa MHW OF)
- zintegrowanie osobnej obslugi pilotow MHW i DVB w jedna calosc
- mozliwosc zmiany pozycji na ekranie glownego menu i menu serwisowego

Przy tej wersji FW pracowaly glownie dwie osoby:
- julekjulek, zmiany warstwy MHW
- eran, zmiany grafiki i czcionki

Wspolpraca:
-----------
- optymalizacje sekcji basic wykonano na postawie MHW zawartego w FW dla DTF1
wykonanego prze kolege Yawn
- BlackSide, zmiany w obsludze subtitles 
- BlackSide, -=Mario=-, udostepnienie kodow zrodlowych wykorzystanych
w programie MediasatConnect

Wersje:
-------
OFM jest publikowane jako oprogramowanie otwarte. Kazdy, kto tylko potrafi,
moze wprowadzic zmiany i opublikowac nowa wersje.
Sa dwa warunki publikacji nowej wersji:
1. Wprowadzone zmiany powinny dotyczyc istotnych zmian funkcjonalnych,
(nie moga byc tylko 'kosmetyczne')
2. Nalezy dodac do publikacji oryginalne pliki readme uzupelnione
o odpowiednie informacje, dotyczace nowej wersji.
Nazwe dla pliku nowej wersji OFM nalezy utworzyc wg schematu
MODEL_OFM_DATA_GODZINA_WersjaHDL
np. 15_OFM_161005_0300_PI721a1.bin

=====
WAZNE
=====
Pierwsze wgranie do tunera FW OpenFirmwareMulti...
--------------------------------------------------------
Ze wzgledu na istotne zmiany informacji zawartych w pliku
SETTINGS (ustawienia tunera) oraz informacje o 4 satelitach
w eepromie nalezy:
- wyczyscic flasha listy kanalow
- wgrac FW OFM
- wgrac dolaczony eeprom
- uruchomic tuner i zaprogramowac z satelity kilka kanalow
Dopiero teraz mozna wprowadzic przy pomocy RS inna liste kanalow.
----
Informacja "JC 2" pojawiajaca sie na wyswietlaczu LED,
przy wylaczeniu pilotem tunera, jest objawem uzycia niewlasciwego eeproma.
Brak widocznego MENU po uruchomieniu tunera swiadczy o tym,
ze plik SETTINGS pozostal w we flashu listy kanalow z poprzedniego firmware.
=========================================================================

Podziekowania :)

Dziekuje wszystkim, ktorzy wniesli duzy wkład w rozwoj oprogramowan
nie tylko dla tunerow, lecz rowniez takich programow jak „Defiant” „ Pionero” „uComp”
"Mediasat Editor Studio" "Downloader" itp.

DZIEKUJEMY
PJotr, BlackSide, Deemonru, Dynamit, sa1vador, pio, PJotr, STUDI, Johann,
Jazio, Mat, Sebastian Bogacki, JM, Maybe, Generator, Yawn, Lupin III,
kOt, -=Mario=-, Bezerker, Spirit, psycho-troop ...

Przepraszam i dziekuje rowniez wszystkim, ktorzy dolozyli swoje cegielki lub w jakikolwiek, inny 
sposob pomogli przy OpenFirmwareMulti... ale nie zostali tu wymienieni.


(oprogramowanie to, zapewne jak kazde, nie jest pozbawione wad)


W imieniu wszystkich bioracych udzial w OpenFirmware
julekjulek
=========================================================================

Skrocony opis klawiszy:
===============================
Dzialajace przyciski przy 'czystym' ekranie:
--------------------------------------------------------------
A – szybie wywolanie ekranu CAsystem  ECM PID  ID operatora
2x_A - szybkie wywołanie ekranu ustawiń RS
B - Radio
2x_B - i następnie strzalka dol/gora - samoczynne skanowanie (przelaczanie) kanalow
(wlaczenie funkcji sygnalizowane na wyswietlaczu LED,
dowolny przycisk w czasie przelaczania kanalow powoduje wyjscie z tej funkcji)
C - wywolanie obslugi subtitles do filmow
D - Stopklatka
E - w zaleznosci od ustawien w menu serwisowym: Zaplista/EPG
2x_E - wlaczenie/wylaczenie pokazywania informacji CAM przy przelaczaniu programow

POWER - wlaczenie/wlaczenie tunera
2x_POWER - wylaczenie tunera z restartem
SERW – Interaktywne (dzialanie w zaleznosci od HDL),
PILOT - Pilot MHW/DVB
PROG - w zaleznosci od ustawien w menu serwisowym: Zaplista/EPG
OK – przelaczenie pomiedzy dwoma ostatnio ogladanymi kanalami
+ informacje o podstawowych parametrach nadawanego programu
+, MENU – menu serwisowe
0 – wyswietlenie/wylaczenie wyswietlania informacji o czasie (zegar)
2x_0 - zegar wyswietlany na stale
3x_0 - przelaczanie pozycji zegara
LED, TV, LED&TV, TV&DATA, LED&TV&DATA
-----------------------------------------------------------------------
Uruchomiona zaplista lub pilot:
------------------
a - wszystkie (bez podzialu na listy)
b - Lista 1
c - Lista 2
d - Lista 3
-----------------------------------------------------------------------
Subtitle:
------------------
Dodatkowe przyciski przy odtwarzaniu z tunera:
A - do tylu 5 text
B - do tylu 1 text
D - do tylu 1 text
E - do tylu 5 text
------------------------------------------------------------------------
Opis znaczenia, niektorych pozycji menu:
-----------------
+, PILOT - pozycjoner, przesun precyzyjnie w lewo
+, PROG - pozycjoner, przesun precyzyjnie w prawo
+, A - edycja/nastawa wylacznika czasowego tunera
----------------
+, MENU, 3, 5 (status), strzalka dol/gora (status2), 0 - kanal, zaznacz do sharing
( nie (*) - kanal obslugiwany przez EMU lub karte, tak (V) - kanal obslugiwany w sharing)
+, MENU, 6, 7 (DW HOST) - zalaczenie sharing przez RS
(ustawienie pamietane przy zal/wyl dekodera pilotem,
automatycznie wlacza obsluge RS i sharing zaznaczonych kanalow)
+, MENU, 7, 8 (obrotnica) - zezwolenie na sterowanie obrotnica
+, MENU, 4, 7 (obrotnica) - edycja pozycji obrotnicy w liscie kanalow
+, MENU, 5, 0 - menu z obrazem w tle
+, MENU, 5, 1 ( <-, ->) - zmiana kolorow firmware
+, MENU, 5, 2 - ustawienia zegara
(LED, TV, LED&TV, TV&DATA, LED&TV&DATA)
+, MENU, 5, 3 - E = Zaplista/EPG
+, MENU, 5, 4 - info kanal / info CAM
+, MENU, 5, 5 - mini pilot przy przelaczaniu kanalow
+, MENU, 5, 6 - info operatora przy przelaczaniu kanalow
+, MENU, 5, strzalka dol/gora, 0, strzalki - zmiana pozycji menu
+, MENU, 5, strzalka dol/gora, 1, zalaczenie/wylaczenie blokady kanalow
+, MENU, 7, 0 - AUTO PID dla SECA, wlacz/wylacz
+, MENU, 7, 1 - zezwolenie na MHW z satelity (interaktywne)
+, MENU, 7, 3 - EMM EMU = nie (*) , tak (V), nowe (+)
+, MENU, 7, 4 - EMM INFO = nie (*) , tak (V), info o nowym kluczu z EMU
+, MENU, 7, 5 - EMM SECA 2, przepuszcanie EMM = nie (*), na UA/SA, na SA
( dla 1530 i HDL kolegi Deemonru dziala bloker HDL,
dla innych modeli nie (*) = zalaczony bloker MHW,
przy wgraniu na nowo firmware/eeproma, nalezy ponownie ustawic ta opcje w menu)
MENU, 4, 4 - zal trybu serwisowego dL1o dla 1530 z hdl Deemonru
(dla innych modeli dzialanie zalezne od zastosowanego HDL)
MENU, D - zmiana jezyka menu