Mediacom 3.0 NL

Nederlandse uitleg om met het programma "Mediacom" serial te kunnen patchen.


Firmware in de BCT-14xx te laden:
---------------------------------

1.  Zorg dat de Pioneer 1430 uit staat!!!

2.  Kies de gewenste COM-poort

3.  Druk [Open]

4.  Zet de Pioneer 1430 [AAN]

4a. Op het Display verschijnt "dLSr"

4b. Op het scherm rechtervak verschijnt

    *** BCT-1430 serial DL ready ***

5.  Kies [FIRMWARE] of patch

6.  Selecteer BCT-1430 (7FE00000)  

7.  Wacht nu tot er aan het eind "Klaar" staat

8.  Sluit de COM-poort Druk [Dicht] (de 1430 herstart zich)


    Klaar... succes!


Stuur ProgrammaFouten (bug) naar "Pioneer Reverse engeneering"

(http://dynamit.dvb.lv/messageboard/index.php).


2008-02. bolli (NL) 