DEZE VERSIE IS ALLEEN VOOR DE PHILIPS DSX6072
En is nu ook geschikt voor een Monoblock LNB
======================================================================

04-01-2006

Euromuis_Philips-DSX6072_v5.2-Plus_NL+ENG_Fix-D+.bin

DSX6072_Eeprom_LEEG.bin
DSX6072_Firmware_LEEG.bin

Euromuis_Eeprom.bin
Euromuis_Kanalenlijst-DSX6072_no-keys.bin

Euromuis_Eeprom_Monoblock.bin
Euromuis_Kanalenlijst-DSX6072_Monoblock_no-keys.bin

Leesmij_eerst.txt
Kanalenlijst_laden_via_MES.txt
Nieuwe_SatellietPositieLijst_01-01-2006.txt

MHW aanpassingen:

- Geen.

HDL aanpassing:

- fix D+ Spain Nagra2

Lees ook de onderstaande tekst van de andere versies.

Veel Kijkplezier
Grts, euromuis

EUROMUIS © 2006

=====================================================================

18-10-2005

Euromuis_PhilipsDSX6072_v5.1-Plus_NL+ENG_Fix-Seca2.zip

eeprom_empty.bin

MHW aanpassingen:

- De zapbalk met info (nu en straks) werkt nu beter.

- Het antenne menu is aangepast i.v.m. een schotel met een enkele,
  meerdere of een monoblock LNB.

- 2x E toets Functie aangepast, de gebruikte Provider key is nu te 
  zien samen met de zapbanner-info. 

- Polsat is nog steeds AU
- some prov fix ( as 1911 and 006A) - (without 5105)

Nick/Talpa Testbeeld (oude freq. werkt nog steeds via EMU) 
MTV Hits
MTV Base
MTV 2
VH-1
VH-1 Classic

Lees ook de onderstaande tekst van de andere versies.

Veel Kijkplezier
Grts, euromuis

EUROMUIS © 2005

======================================================================

28-05-2005

Euromuis_DSX6072_v5.0-Plus_NL+ENG_Fix-Seca2+Nagra.zip

eeprom_empty.bin

- Polsat AU
- Nagra D+ Spain, o.a. Taquilla
- some prov fix ( as 1911 and 006A) - (without 5105)

Nickelodeon - NL (TALPA)
MTV Hits
MTV Base
MTV 2
VH-1
VH-1 Classic

Lees ook de onderstaande tekst van de andere versies.

Veel Kijkplezier
Grts, euromuis

EUROMUIS © 2005

======================================================================

04-05-2005

Euromuis_PhilipsDSX6072_v4.8-Plus_NL+ENG_Polsat-AU.zip
eeprom_empty.bin

Nieuw is:

- HDL Update Dynamit 634, Posat-Fix (AU).

- Dubbele EPG programma informatie (nu / straks) op de zapbanner.
  Om deze informatie goed te kunnen lezen, zet de instelling in
  het hoofdmenu (menu,4,1,6) Info weergave op 'Lang' (6 sec.)

- Nu ook de datum in beeld bij gebruik van de 0 (nul) toets
  1x drukken tijd en datum (6 sec. in beeld)
  2x drukken tijd en datum continue in beeld (2x drukken is uit)

Lees ook de onderstaande tekst van de andere versies.

Veel Kijkplezier
Grts, euromuis

======================================================================

30-03-2005

Euromuis_PhilipsDSX6072_v4.5-Plus_NL+ENG_Polsat+TvCABO-AU.zip
eeprom_empty.bin

Nieuw is:

- HDL Update Dynamit 634 Conax, Fixes: Polsat+TvCABO-AU.

- Verder geen wijzigingen in de MHW.

Lees ook de onderstaande tekst van de andere versies.

Veel Kijkplezier
Grts, euromuis

======================================================================

18-03-2005

Euromuis_PhilipsDSX6072_v4.4-Plus_NL+ENG_TPS-Fix.zip
eeprom_empty.bin

Nieuw is:

- HDL Update Dynamit 634 Conax, TPS Fix, Posat-AU, Nagra en D+Spain.

- Verder geen wijzigingen in de MHW.

Lees ook de onderstaande tekst van de andere versies.

Veel Kijkplezier
Grts, euromuis

======================================================================

13-03-2005

Euromuis_PhilipsDSX6072_v4.3-Plus_NL+ENG_Seca2-Fixes.bin

Euromuis_FW_eeprom_NL.txt   (Nederlandse eeprom) (Dutch eeprom)
Euromuis_FW_eeprom_ENG.txt  (Engelse eeprom)     (English eeprom)

Nieuw is:

- HDL Update Dynamit 634 Conax, TPS Fix, Posat-AU, Nagra, D+Spain en Cyfra.

- Verder geen wijzigingen in de MHW.

Lees ook de onderstaande tekst van de andere versies.

Veel Kijkplezier
Grts, euromuis

======================================================================

07-01-2005

Euromuis_Philips6072_v4.1-Plus_NL+ENG_Seca2-Fixes.zip
eeprom_empty.bin


Nieuw is:

- HDL Update Dynamit 633 Conax, TPS Fix, Posat-AU, Fix Sky, D+Spain en Cyfra.

- Verder geen wijzigingen in de MHW.

Lees ook de onderstaande tekst van de andere versies.

Veel Kijkplezier
Grts, euromuis

======================================================================

20-12-2004

Euromuis_Philips6072_v4.0a-Plus_NL_ENG_Fix-TPS_Polsat-AU.bin

Nieuw is:

- HDL Update Dynamit 633 Conax, TPS Fix en Posat AU.

- Verder geen wijzigingen in de MHW.

Lees ook de onderstaande tekst van de andere versies.

Veel Kijkplezier
Grts, euromuis

======================================================================

30-11-2004

Euromuis_Philips6072_v4.0-Plus_NL_ENG_TPS.bin
eeprom_empty.bin

Nieuw is:

- HDL Update Dynamit 633 Conax en TPS Fix

- Fix in Hoofdmenu (menu,1) OPNAME INSTELLINGEN

- EPG Fix

- Verder geen wijzigingen in de MHW.

Lees ook de onderstaande omschrijving van de versie v3.8a

Veel Kijkplezier
Grts, euromuis

======================================================================

24-10-2004

Euromuis_Philips6072_v3.8a-Plus_NL_ENG_0065.bin.zip
eeprom_empty.bin

Nieuw is:

- HDL met 9x Tabel for seca provider 0065

- Verder geen wijzigingen in de MHW.

Lees ook de onderstaande omschrijving van de versie v3.8

Veel Kijkplezier
Grts, euromuis

======================================================================

14-10-2004
Euromuis_Philips6072_v3.8-Plus_NL_ENG_7101_Zonder-Kaart.bin
eeprom_empty.bin

Nieuw is:

- HDL Polsat-Fix i.v.m. een Auto-key-Update.

- Diverse aanpassingen cq wijzigingen in de MHW:
- EPG FIX  en  delete EPG  pi1 & pi2 directory.       (1 EPG voor alle kanalen)
- ToneBurst, Diseqc, ToneB+On/Off in de MHW. (Getest, maar werkt nog niet goed)
- Geen kaart meer nodig in een slot van de decoder.
- Pincode optie werkt nu weer, met of zonder (Fun)kaart, plusmenu aangepast.

Auto-Update voor Canal+ getest en werkt goed, ondanks de aanpassing "GEEN KAART".

Om een auto-key-update op de Polsat kanalen te ontvangen, moet je nog wel de 
instelling in het plusmenu (+,menu,6,0) (EMM Emu) aanpassen, kies 'ja' of 'nieuw'.

Voor ToneBurst, Diseqc, ToneB+On/Off instellingen ga naar het
hoofdmenu (menu,4,3,B) (onderaan het scherm zie je de instelling)

Tot slot nog een opmerking over de pincode optie:
Bij gebruik van geblokkeerde kanalen en geen kaart in je decoder, zie je tijdens
het zappen alleen maar een slotje op de zapbanner, dus geen pincode menu meer.
Als je wel een kaart in je decoder stopt, werkt de pincode optie als voorheen n.l.
tijdens het zappen krijg je een menu waar je de pincode kan intoetsen.

Standaard zit er geen pincode in de decoder, na het programmeren van een pincode
kan je die weer resetten door het opgeven van de code: 0000 (lees 4 x nul)
Ben je de code kwijt, gebruik dan de mastercode: 0069 (eenvoudig te onthouden lijkt me)

Veel Kijkplezier
Grts, euromuis

======================================================================

06-09-2004
Euromuis_Philips_DSX6072_v3.7a-Plus_NL.bin

- Aanpassingen en wijzigingen in de MHW:
- Fix kanalen scannen, gewoon en handmatig kanalen scannen is nu weer mogelijk.
- Fix Kanaalnummer invullen in vier cijfers, in menu,1 (Opname instellingen)
- Fix Tekstlengte in het plusmenu +,menu,2 (PBM SECA) was niet helemaal zichtbaar.

- Script SHL verwijderd, ivm vastloper op de Full-X kanalen en werkte ook niet meer. 
- De AutoPid optie is weer terug in het plusmenu op positie (+,menu,5,0)
- De Auto_Rotor optie is verplaatst in het plusmenu, zit nu op positie (+,menu,6,9),
  de keuze instelling van bovenstaande opties zijn op te slaan in het geheugen.
- Een verbetering in de Blockerfunctie (+,menu,6,5) en (+,menu,6,6) deze werkte al
  in de eerdere versies, maar er glipte nog wel eens wat door. 
  (+,menu,6,5) Seca2 EMM (NEE,UA/SA,SA) (Blocker keuze) NEE is actief.
  (+,menu,6,6) Card CW   (NEE,JA)       (Blocker keuze) NEE is actief.

Voor meer informatie lees de tekst hieronder van de versie v3.7 Plus NL

Veel Kijkplezier
Grts, euromuis

==========================================================================

27-08-2004
Euromuis_DSX6072_v3.7_Plus_NL_Dy0065BX.bin

Nieuw is:

- Fix voor Cyfra+ 0065 BX...(Werkt inmiddels niet meer, de BX kanalen 
  zijn overgegaan naar tabel 9x)

- De instelling Auto_rotorsturing wordt nu opgeslagen in het geheugen,
  na installatie van de FW staat die instelling standaard op uit en is
  in te schakelen in het plusmenu (+,menu,5,0) zet je nu de decoder op 
  standby of helemaal uit met de netschakelaar, de instelling wijzigt 
  dan niet. (Auto_RotorFix 1 by LupinIII en Auto_RotorFix 2 by Euromuis.

- De functie AU-PPV (BX) (V7 Card) is weer terug in het plusmenu (+,menu,7,9)

- Niet meer aanwezig is de AUTOPID instelling, (+,menu,5,0)(staat in de FW op UIT)

- De gehele MHW is grondig aangepakt, opgeschoond en waar nodig zijn de
  cpi en panfiles gedeeltelijk herschreven i.v.m. fouten. (errors en warnings)
  Dit alles met behulp van het programma Ucomp 3.0 en editor EditPlus 2.
  Daardoor is de werking van de firmware veel stabieler geworden en kan
  je spreken van een snelheidsverbetering en geen vastlopers meer.
  
Download de Philips DSX6071_6072_Settings_no-keys_28-07-2004 
Gepost door euromuis - #665848 - 04/08/2004 23:08  

Lees de volgende files:
SatellietPositieLijst.txt
Kanalenlijst_laden_via_MES.txt

Belangrijke informatie en instellingen van deze firmware:
---------------------------------------------------------
Klacht: je hebt wel geluid maar geen beeld b.v. op de Taquilla kanalen.

Zorg dat er een willekeurige kaart aanwezig is in slot 1 van je decoder,
dat mag de oude seca 1, Seca2, fun of goldkaart zijn het mag zelfs een 
fun5 of fun6 kaart zijn waar de settings of sleuteltjes op staan.
Ook al gebruik je alleen maar de EMU-BOX, er moet een kaart inzitten.
De decoder kiest dan niet de juiste Pids, handmatig instellen en opslaan
door de decoder op standby te zetten helpt dan ook niet.

De kanalenlijsten die hier op dit board te downloaden zijn hebben geen
keys in de EMU-BOX, die moet je zelf in de kanalenlijst zetten m.b.v. 
het programma Dowmloader, of de keys uploaden via een Fun5 of Fun6 kaart.

Controleer ook de volgende instellingen in het plusmenu:
--------------------------------------------------------

(+,menu,5,0) Auto Rotor in of uitschakelen. (instelling wordt opgeslagen)
(+,menu,5,1) Interactieve functie in of uitschakelen
(+,menu,5,2) Type: op EMU-BOX, als er keys aanwezig zijn in de BOX
(+,menu,5,3) Auto: op Multicam of Seca (kan ook via de Serv toets)
(+,menu,6,0) EMM Emu op nieuw, dit i.v.m. AU Polsat (auto update keys)
(+,menu,6,5) Seca2 EMM (NEE,UA/SA,SA) (Blocker keuze) Geen update dan NEE.

Als laaste de Informatie die je kan oproepen op TV beeldscherm.
(menu,E)   informatie over de firmware
(menu,E,A) informatie over de toetsindeling van je afstandbediening.
(menu,E,B) informatie algemeen met wijzigingen in de firmware,


Veel Kijkplezier
Grts, euromuis

=========================================================================


14-08-2004
Euromuis_PhilipsDSX6072_v3.6C_Plus_NL.bin
Deze FW is ook voorzien van de (AutoDisk = 1) Fix (init1.cpi file),
d.w.z. dat de motorfunctie is ingeschakeld.

Vergeet niet de juiste settings te downloaden, d.d. 04-08-2004 van 
Roymar, deze settings zijn ook geschikt voor Auto_Motor besturing. 

Deze FW update i.v.m. Auto_Rotor_Fix by LupinIII
Geheel automatische Rotorbesturing via een juiste aangepaste 
kanalenlijst.
Vergeet niet eerst de satellietposities vast te leggen in de firmware, 
kies het hoofdmenu (menu,4,3,C)(Rotor instellingen)
De juiste volgorde is te vinden in het infoscherm (menu,E,B)
(Leesmij - Informatie)
Dit staat ook in deze Leemij_eerst.txt.

Verder is de FW precies hetzelfde als de versie v3.6a PLus.

Veel kijkplezier. 
Grts, euromuis 

=======================================================================

04-08-2004
Euromuis_PhilipsDSX6072_v3.6a_Plus_NL.bin
Settings van Roymar_6072_Flash512Kb_no_keys_28-7-2004
Leesmij_eerst.txt

Nieuwe opties:
- Scrolltekst met FW info en namen van medewerkers in het hoofdmenu.
- Knipperend schotel icoontje in het hoofdmenu.
- SERV toets: direct omschakelen tussen Seca / Multicam, zichtbaar op 
  het beeld en in het display van de decoder.
- Twee extra schermen met informatie, direct op te roepen via twee 
  toetsen in het FW versie scherm:
  Scherm 1 Toetsfunctie uitleg van je afstandbediening (menu,e,a)
  Scherm 2 Lees_mij informatie wat belangrijk is om te weten (menu,e,b)
- AU-PPV (BX) voor de originele V7 kaart (+,menu,7,9)

Fixes:
- EMU update CSD 0064 (Taquilla zenders werken weer)
- HDL van Dynamit 633 met Fixes.
- Enkele aanpassingen in de MHW

- Settings zijn aangepast i.v.m. Taquilla kanalen.

Veel kijkplezier.
Grts, euromuis

======================================================================

08-07-2004
Euromuis_DSX6072_V3.4 Plus_Fix-Via2+Sky51-02.bin

HDL met SkyFix 51-02
Sky kanalen nu weer open.
Verder geen wijzigingen in de MHW.

Grts, euromuis

======================================================================

30-06-2004
Euromuis_DSX6072_V3.4 Plus_Fix-Via2+Sky2.bin

Bugfix RS232 communicatie i.v.m. uploaden van settings met MES v2.51
       via hoofdmenu optie: menu,4,1,D (downloaden van PC)

Grts, euromuis

======================================================================

29-06-2004

Euromuis_DSX6072_V3.4 Plus_Fix-Via2+Sky2.bin
Leesmij_eerst.txt (deze tekstfile)
De juiste settings voor deze firmware komen later, er wordt druk
aan gewerkt, goed werk heeft tijd nodig.

- HDL Dynamit met Sky2 Fix (nano51)
- EPG-FIX ITALIE (Na EPG kanaal toevoegen in de lijst: Scan op 11880 V)
- Volautomatische Rotorsturing met de nieuwe settings. (50 Posities)
- Geen kaart nodig in slot 1 van de decoder. (behalve bij Canal+ Seca2)
- Alle MTV kanalen open na een PIDScan en blijven ook in het geheugen.
- LET OP !!!!! na een pidscan wel effe de decoder op standby zetten!

Aanvullende informatie van de toetsbezetting:
----------------------------------------------
- (-> toets) omschakelen tussen normaal en breedbeeld 4/3, 16/9 (Films)
- (A toets) Na het oproepen van het infoscherm PIDScan, kan je door het
  indrukken van de E toets omschakelen tussen Hex en Dec. informatie.

ADVIES: na installatie van de FW onderstaande instellingen aanhouden:
---------------------------------------------------------------------
Plusmenu instelling (+,menu,5,0) AUTO PID ... op "UIT"
Plusmenu instelling (+,menu,5,2) TYPE ....... op "EMU"
Plusmenu instelling (+,menu,5,3) AUTO ....... op "GEEN" **

** Bij gebruik van een originele Canal+ abonnement rood en blauw enz.
deze instellen op "SECA" zetten, als je de Nederlandse Canal+ zenders
in Seca2 wilt ontvangen i.p.v. de Irdeto codering)

Plusmenu instelling (+,menu,6,0) EMM Emu .... op "NIEUW" i.v.m. AU
Plusmenu instelling (+,menu,6,5) Seca2EMM ... op "UA/SA" i.v.m. AU
Plusmenu instelling (+,menu,6,8) Menu Transp. op "AAN"   (of UIT)

Hoofdmenu: SCHOTEL/LNB/ROTOR instelling (menu,4,3,B)
Satelliet  : ASTRA       Hotbird       ??????       ??????
LNB        : A           B             C            D
Band       : KU          KU            KU           KU
Frequentie : 11778       12034
LNB LO Freq: 10600       10600
Polarisatie: Vertikaal   Vertikaal
Tone 22KHz : Aan         Aan
Symbolrate : 27500       27500
Fec.       : 3/4         3/4

NIEUWE NORM VOOR DE KANALENLIJST (SETTINGS)
-------------------------------------------
Als jullie de satelliet posities in de firmware (menu,4,3,C) in 
onderstaande volgorde vastleggen moet deze kanalenlijst goed werken. 
Gebruik je een andere lijst dan zal de motor niet draaien of zowat
bij elke gekozen zender gaan draaien, de 1 t/m 7 positie zit dus ook
in de nieuwe kanalenlijst.

Astra 1      19.2*E op positie 1.
Hotbird      13.0*E op positie 2.
Sirius        5.0*E op positie 3.
Thor          1.0*W op positie 4.
Hispasat     30.0*W op positie 5.
Reserve      ...... op positie 6.
Astra 2      28.2*E op positie 7.
Eutelsat w3a  7.0*E op positie 8.

Zodra er word overgeschakeld naar een andere transponder
gaat de motor automatisch draaien naar de juiste positie.
Succes, Richard


Voor meer info over deze FW, kies in het hoofdmenu de E toets.
Of kijk onderaan deze tekstfile voor enkele TIPS
Verder is deze versie gelijk aan de eerdere v3.3 Plus.

Veel Kijkplezier
Grts, euromuis

=================================================================

13-06-2004
Euromuis_Philips-6072_v3.3 Plus_OF_Fix-Via2+Sky.bin
Nieuwe HDL van Dynamit met Sky-Fix
Verder hetzelfde als de v3.0
Gebruik de laatste settings. (aangepast door M_Z)

=================================================================
Euromuis_Philips-6072_v3.0 Plus_OF_Fix-Via2.bin (ZONDER EMU KEYS)
Leesmij_eerst.txt  (deze tekstfile)

Extra fix 30-5: 
Fix i.v.m. kanalen handmatig toevoegen.
Het werkt nu wel goed en snel.
2 bestanden in de directory: pers_sca (van de FW)
db_sca.pan
scanning.cpi

Voor meer info over deze FW, kies in het hoofdmenu de E toets.

Heb je problemen met het programmeren van de FW, setting EMU of EEprom?
Of weet je niet precies welke volgorde je aan moet houden bij het
programmeren van de FW, settings en EEprom?
Kijk dan onderaan deze tekstfile voor enkele tips.

LET OP !!
Voor deze 4 antenne versie is nog geen 4 LNB eeprom beschikbaar,
onderaan deze pagina is te lezen dat je ook de bestaande 2 LNB
versie, (lees: normale eeprom die bij de huidige settings zitten),
kan gebruiken.

- HDL voorzien van Fix Via-2 (Conax en 0067) 
- MHW aangepast i.v.m. vernieuwde Via-2 scherm (Door JohnDoe)(*1 meer info)
- Plusmenu aangepast
- Antenne menu aangepast
- Info menu aangepast
- EPG aangepast
- Zapmenu aangepast
- Nieuwe optiemenu voor Rotor draaibeperking (zie menu,4,3,C,D)
- Service card menu is nu voorzien van de optie: Reset Flash512k
- Configuratie menu voor 4 satellieten, vrij in te stellen, deze
  instelling zie je ook met LNB letter en naam op de zapbanner.
  voorinstellingen voor 1 Astra, 2 Hotbird, 3 Hispasat en 4 Thor.
  Hoe kan je nu de naam van de satelliet wijzigen. (*2 meer info)
- Selectief kanalen zoeken of toevoegen voor vier satellieten,
  TV, Radio, Data, TV+Radio, TV+Data, Radio+Data of Alles.
  Opmerking: Het zoeken naar nieuwe kanalen kan een enige tijd duren,
             ongeveer 15 tot 30 minuten per satelliet.
- Servicekaart (Fun5 of Fun6) schrijven en lezen

- Inschakelen van RS-232 communicatie via: +, menu, 8 (RS232 aan/uit)
- Ondersteuning van Ondertiteling via RS232 poort (*3 meer info)
- Settings downloaden van je PC en nog veel meer, kies menu, 4 , 1 , D.
  o.a. Het zenden of ontvangen van de kanalenlijst
       Het zenden van fixes (MHW bestanden) met Mediasat MhwPatcher v1.1 
       Bewerken met Mediasateditor 2.51
       Geheugen dumps
       Aanpassen op PC
       Loggen van EMM, ECM
       Cardsharen m.b.v. programma h2deetoo (zat bij eerdere versie 2.1)

- Achtergrondbeeld bij gebruik van het hoofdmenu is nog steeds mogelijk,
  staat (default) op uit, kies voor inschakelen +, menu, 6, 8 (aan/uit)

Functie toetsen:
0    = Tijd in beeld
A    = ECM PID scan
B    = Ondertiteling inschakelen
C    = Start ondertitels (toets -> uitschakelen)
D    = Pauze (Picture Freeze)
E    = Zaplijst (toets E of -> scherm sluiten)
OK   = Wisselen tussen twee kanalen (terug naar laatst gekozen kanaal)
Serv = Interactief	
X    = 3 zender zaplijsten (instellen via menu + 2) 
+    = Plusmenu instellingen direct, taal en rotor positie keuze (*4 meer info)
+ en daarna de menu toets = Service menu instellingen
Menu = Instelmenu voor de decoder
INFO = Zender en of filminfo
EPG  = Multi EPG menu (toets EPG of -> scherm sluiten)

Toetswissel instellingen in het plusmenu:
kies +, menu, 5 en optie (4) Toetswissel tussen E (zaplijst) en EPG

--------------------------------------------------------------------
BB = Auto scannen van de zenderlijst, druk binnen 1 sec. 2x op B,
druk vervolgens op de pijltoets UP of Down, in het display zie je
kort "SCAN" staan, wil je het scannen van de zenders stoppen, druk
dan nogmaals 2x op de B toets, je zie in het display kort "SC -"
--------------------------------------------------------------------
DD = Zoek een kanaal op naam (2x op D drukken binnen 1 seconde)
-> = Sluit het scherm.
--------------------------------------------------------------------

*1 Nieuwe Via 2 MHW 
   ================
Nu zowel via 1 key / als via 2 key invoeren in een scherm 

1e pagina : key 00 tot key 07 
2e pagina : key 08 tot key ff 

om bijvoorbeeld via 2 key 04 te vullen 

04 invullen, druk op ok, druk op --> (het vakje ernaast) en deze 
invullen, druk weer op OK en dan op C om op te slaan 

--------------------------------------------------------------------

*2 Toetsinfo om een satellietnaam te wijzigen: 
<- pijltje naar links is de naam of letter wissen
-> pijltje naar rechts is ga naar de volgende letter plaats
Cijfertoetsen 1 t/m 9 door deze te kiezen en meerdere keren in te drukken
1 = 1 - A - B - C
2 = 2 - D - E - F
3 = 3 - G - H - I 
4 = 4 - J - K - L
5 = 5 - M - N - O
6 = 6 - P - Q - R
7 = 7 - S - T - U
8 = 8 - V - W - X
9 - 9 - Y - Z

-------------------------------------------------------------------

*3 Ondertitels mogelijk met het programma MS.exe (Mediasat Subtitles v1x)
  Dit houdt in, dat men ondertitels van dvd-rips hier kan plaatsen.
  VB: men kijkt naar Taquilla naar de film: Johny English. Je pakt de
  ondertitel van een dvd-rip en dan krijg je Nederlandse ondertiteling
  op je tv !

*4 Het plusmenu heeft een optie: Rotor Positie, dat wil zeggen dat de
  Satelliet rotor posities die opgeslagen kunnen worden via het menu 
  (kies menu, 4, 3, C, positie opslaan) (totaal 50 posities) nu via 
  het plusmenu te kiezen zijn.  Druk in het plusmenu op de "C" toets,
  kies een positienummer en druk vervolgens op de OK toets, de motor 
  zal nu gaan draaien.

  Let op!!!  tijdens het draaien heb je geen beeld, maar dat is geen 
  probleem, verlaat tijdens het draaien van de motor het plusmenu en
  kies een andere zender, je hebt dan weer beeld, ga vervolgens weer 
  terug naar je vorige zender en de motor zal gewoon door blijven 
  draaien en op de (juiste) vooraf ingestelde positie stoppen.

  De ">0<" indicatie (Default) keuze (en dan OK toets voor bevestigen)
  is de nul positie van de motor.

----------------------------------------------------------------------

TIPS 1:
Programmeer de FirmWare, zet de decoder uit en aan met de netschakelaar,
de decoder maakt nu zelf een eeprom aan, ga nu naar het hoofdmenu, 
(menu, 4, 3) wijzig de satellietinstellingen: A=Astra en B=Hotbird enz.,
daarna kan je beginnen met het scannen van de kanalen per satelliet.
Heb je na het scannen nog geen beeld op b.v. Ned1,2,3, kijk dan even in
het plusmenu (keuze +, menu, 5) of de optie (0) Auto Pid op uit staat.
Heb je dan nog geen beeld, controleer dan of er keys in de EMU-box staan.
Zet b.v. enkele keys in de EMU-box voor (Ned1,2,3) (Irdeto veld)

TIP 2:
Kijk en download een settingslijst in een andere topic, LET OP! daarvan
is de EMU-BOX LEEG, je kan die er zelf inzetten met het programma 
downloader v2.6b of hoger.
Programmeer de FirmWare, settings en daarna de bijgeleverde standaard 
eeprom, dit is wel een 2 satelliet eeprom maar dat maakt voor de werking
niet uit omdat de firmware zijn eigen interne eeprom gebruikt, nadeel is
wel dat je zelf diverse instellingen moet doen.
Heb je bij het aanzetten van je decoder geen beeld, kijk dan even in
het plusmenu (keuze +, menu, 5) of de optie (0) Auto Pid op uit staat.
Heb je dan nog geen beeld, controleer dan of er keys in de EMU-box staan.
Zet b.v. enkele keys, m.b.v. je afstandbediening in de EMU-box voor 
(Ned. 1,2,3) Provider ID: 055F00 Canal+ Digitaal (Irdeto veld)
Als laatste wijzig in het hoofdmenu, (menu, 4, 3) de satellietinstellingen
n.l.: A = Astra en B = Hotbird enz., (ivm toevoegen en scannen van kanalen)

Later zal er een nieuwe eeprom gemaakt worden voor 4 satellieten, zodat
alle instellingen geheel automatisch gaan en dat je na het programmeren
van de firmware, settings en eeprom direct beeld hebt.

Met dank aan:
Alle mensen die aan het tot stand komen van deze firmware gewerkt hebben,
zoals: Dynamit, Deemonru, RayTec, Branca, PJotr, Ossoxbuco, Jay, Leon.K,
Toro, Lupin enz. enz
JohnDoe bedankt voor het maken van de vernieuwde via2 MHW.
(sorry als ik verder nog iemand vergeten ben)

Veel kijk Plezier,
Grts, euromuis
