Settings en EMU uploaden naar je decoder met OpenFirmware !! 
============================================================
04-08-2004

@allemaal 

Probeer nu eens de mooie opties te gebruiken die de open firmware heeft i.v.m. settings (kanalenlijst) programmeren. 

Daar gaan we dan en neem er effe de tijd voor, wij hebben dat ook moeten leren maar dan zonder hulp: 

Fw in je decoder programmeren, dan de decoder uit en aanzetten, hij maakt dan zelf een eeprom aan. 
(het kan zijn dat de maker van de FW er een eeprom bij heeft zitten, die je dan ook moet programmeren, maar dat is alleen maar om diverse voorinstellingen te doen in de firmware) 
Normaal gesproken heb je dus helemaal geen eeprom nodig. 

Ik neem nu aan dat je een kanalenlijst al voorzien hebt met keys via het programma downloader. 

Zet nu de decoder klaar om data (settings en EMU) van af je computer te ontvangen via RS-232 communicatie. (serieel) 
Bij mijn FW is dat: via het hoofdmenu optie: menu,4,1,D (Data downloaden van PC) 
Bij de FW van Spirit: via het hoofdmenu optie: menu,9,3 (com-poort RS232) 

Start nu het programma MES (Mediasat Editor Studio v2.51) 
Open Patch, je kanalenlijst met EMU, klik op het icoontje RS communicatie, of via extra's naar RS communicatie. 
Nu krijg je een klein schermpje met stappen (1 t/m 7) 
1. klik op volgende 
2. stel de compoort in en klik op volgende 
3. klik aan schrijf naar decoder en klik op volgende 
4. vink nu de blokken aan die je wil programmeren, in dit geval alles, en klik op volgende. 
5. klik op klaar en klik op volgende 
Nu worden de settings met EMU supersnel in je decoder geschreven, als dat klaar is volg dan de aanwijzingen op het TV scherm. (afhankelijk van het type firmware dat je gebruikt. 
Daarna is het NIET nodig om een eeprom te laden 

Opmerkingen: je kan dus zo b.v. ook alleen de EMU updaten, je kan ook de settings uit je decoder lezen, maar let op dat je die settings niet zomaar terug kan zetten, het kan zijn dat de blokindeling heel anders is dan de standaard settings, natuurlijk is er dan via MES een bruikbare settings van te maken, maar daar is iets meer tijd, kennis en ervaring voor nodig. 

Nu nog een paar instellingen in het plusmenu om eventueel beeld te krijgen en auto updates. 
+,menu,5,0 = Auto PID op UIT, 
+,menu,5,2 = kaart Type op EMU-BOX, 
+,menu,5,3 = Auto op SECA, (dit is niet meer van toepassing, Seca/Multicam is nu dierect te schakelen via de 'Serv' toets)
+,menu,6,0 = EMM Emu op NIEUW,    (i.v.m. AU op Polsat)
+,menu,6,5 = Seca2 EMM op UA/SA,  (i.v.m. AU op Polsat)

Als laaste: bij de meeste firmwares is het noodzakelijk dat er een kaart aanwezig is in slot 1 van je decoder. 
(het maakt niet uit wat: Canal+,Fun of GoldCard) 

Ook zit er een optie in de openfirmware om de settings en EMU in je decoder te laden met een Fun5 of Fun6 kaartje. 
Het kaartje moet je dan wel twee keer programmeren, 1x de settings en 1x de EMU. 
Heb je b.v. een oude Mastera in de kast liggen die je gebruikte om een FunCard te programmeren, werkt perfect. 

Isse simpel, maar je moet wel weten hoe.  
Suc6 
Grts, euromuis 