
DE inhoud van deze map bestaat uit.
1. 6072 RayhTec firmware 11a voor gebruik met de CanalDigitaal seca2 en seca3 kaart.
2. Johan45 kanalenlijst512Kb voor 4 Lnb's 10092009
3. Johan45 Monoblock kanalenlijst 10092009
4. Johan45 Multytenne kanalenlijst 10092009 
5. EEPROM9

De Monoblock lijst is voor Hotbirt 13.0E en Astra1 19.2E
 Hotbird  13.0E DiseqC A
 Astra1   19.2E DiseqC B

De Technisat Multytenne lijst is voor Astra 1 2 3 en Hotbird
 Astra1  = DiseqC A
 Hotbird = DiseqC B
 Astra3  = DiseqC C
 Astra2  = DiseqC D

De 4 Lnb's lijst is te gebruiken met:
1. Een singel LNB op Astra1
2. Een CanalDigitaal Duo LNB voor Astra 1  en Astra 3 
3. Een CanalDigitaal NL Triplesat schotel voor Astra 1 , Astra 2  en Astra 3
4. Een schotel opstelling met 4 Lns's volgens onderstaand schema aangesloten.

 Astra1  19.2E  DiseqC A
 Astra3  23.5E  DiseqC B
 Astra2  28.2E  DiseqC C
 Hotbird 13.0E  DiseqC D



FlashDSX gebruikers laden de firmware, de kanalenlijst en de Eeprom.


FIRMWARE EN KANALENLIJST BEVATTEN GEEN EMULATORKEYS.
ALLE BESTANDEN (FILES) EN GEGEVENS ZIJN VOOR EDUCATIEVE DOELEINDEN.


Johan45
Moderator Sat4all.com

