Hoe te installeren:

1 - FTP (gebruik FileZilla) onderstaande bestanden naar: /tmp
	python-html_2.6.7-ml8.3_mipsel.ipk
	python-compression_2.6.7-ml8.3_mipsel.ipk
	python-shell_2.6.7-ml8.3_mipsel.ipk
	python-zlib_2.6.7-ml8.3_mipsel.ipk
	libc6_2.10-r8.6_mipsel.ipk
	enigma2-plugin-extensions-xmltvimport_1.0+git38+bfb35fc-r24_mipsel.ipk

2 - FTP (gebruik FileZilla) maak nieuwe map aan:
	/etc/epgimport

3 - FTP (gebruik FileZilla) onderstaande bestanden naar: /etc/epgimport
	rytec.channels.xml
	rytec.sources.xml

4 - FTP (gebruik FileZilla) zet de rechten op /etc/epgimport map incl. bestanden op: 755

5 - Via telnet (gebruik PuTTY) voer onderstaande commando's uit:

	cd /tmp <enter>

	en gebruik onderstaande In deze volgorde:

	opkg install python-html_2.6.7-ml8.3_mipsel.ipk <enter>
	opkg install python-compression_2.6.7-ml8.3_mipsel.ipk <enter>
	opkg install python-shell_2.6.7-ml8.3_mipsel.ipk <enter>
	opkg install python-zlib_2.6.7-ml8.3_mipsel.ipk <enter>
	opkg install libc6_2.10-r8.6_mipsel.ipk <enter>
	opkg install enigma2-plugin-extensions-xmltvimport_1.0+git38+bfb35fc-r24_mipsel.ipk --nodeps <enter>

6 - Box herstarten