Hier is mijn nieuwste 'project' FlashCvt voor flash files voor de philips recievers
Het programma zit in de zipfile FlashCvt.zip.

Versie history
==============

v0.2.2
Een paar kleine display foutjes weggehaald, onder andere in het opbouwen van de statusbar
minimize button toegevoegd
todo: in hex view bepaalde tekens vervangen door '.' (oa. tab)

v0.2.1/0.2.0
Selectie van bestanden nu via een CommonDlgbox.
View block button.
Aanpassingen aan interface om alle knoppen kwijt te raken.

v0.1.0
Eerste werkende versie

Requirements
============
Hij maakt gebruik van MSVBVM60.dll, COMDLG32.OCX en MSCOMCTL.OCX, maar die heb je 
waarschijnlijk al wel op je pc staan. Mocht je die nog missen staan ze hier als zip.
(Ik denk dat je wel even de ocx met regsvr32 registeren moet voordat het werkt)

Even nog wat uitleg. 
====================
De load en save knoppen voor de bin file (links boven) gebruiken nu een 
Dialogbox voor het kiezen van het bestandd. Voor de save block en load block 
word standaard de naam van de sectie gebruikt (dus bv ---- of TCS), maar je 
krijgt nu wel een box om eventueel een andere te kiezen. Als je een TCS of TPT 
bewaard of laad word automatisch de naam uit de velden aan de rechter kant 
gebruikt. In het control stukje staat ook nog Data only of 64K block. Hier kun 
je kiezen of je alleen de data bewaart/laad (zoals declink) of een heel 64b 
block. Als je een TPT block gekozen hebt kun je tevens kiezen voor Swap DiSEqC. 
Die wisselt dan in het transponder block A en B om (voor als je een monoblock 
hebt, en een normale lijst erin wilt zetten. De twee conversie blokjes spreken 
(denk ik) voor zich. Met de knoppen voor de tekstvelden kun je met een box de 
naam kiezen, die dan in de box terecht komt. Met View ChList kun je de huidige 
TCS en TPT bestanden bekijken als text. Je kunt trouwens ook een 2Mb flash file 
openen en daarin wijzigingen uitvoeren, maar dan moet je wel uitkijken dat het 
bestand na de wijzigingen niet groter/kleiner geworden is. Mij is dat tijdens 
een zeer vroege versie een keer gebeurt dat het bestand 8 Bytes (aan het begin) 
langer werd (foutje van het put commando van VB) en als je dat dan zou flashen 
denk ik dat de receiver niet meer opstart. De laatst gebruikte namen voor de 
TCS, TPT en bin files worden nu opgeslagen, en staan de volgende keer weer ter 
beschikking.

Als je nog suggesties of opmerkingen hebt, mail me dan op robvh@gmx.net

Met dank aan Rob voor het maken van deze software !

Satellite City
http://www.satcity.nl