3PG
____________________________________________________________

V1.16 - 22.08.2007
 - Neuer Menüpunkt:  3. Tuner-Verbindungsart (durchschleifen, einzeln)
 - Neuer Menüpunkt: 29. Taste für Kanalliste
 - Neuer Menüpunkt: 82. Grid (Farbe für Linien in Glumpf9)
 - Neuer Menüpunkt: 83. Deaktivierter Text (ausgegraute Kanäle)
 - Infobox: Beim Zappen wird die Box leicht verzögert angezeigt.
 - Kanalauswahl: Rote Markierung für TGD-Import ohne EPG-Aktualisierung
 - EPG-Recorder: "Exp" heißt jetzt "Uno". "Ein" gibt's nicht mehr, nur noch "Uno", "Duo" und "Aus"
 - Der EPG-Scan mit Uno- oder Duo-Modus kann während einer Wiedergabe unauffällig im Hintergrund laufen.
   Live fernsehen ohne Unterbrechung, geht nur im Uno-Modus mit Tuner-Verbindungsart "einzeln".
   Die Aufnahmedauer pro Transponder ist einstellbar von 20 bis 120 Sekunden.
 - Der 3PG-Kanal wird nicht mehr benötigt, da die Senderliste nicht mehr verändert wird
 - SWATs werden auch bei einem manuellem Scan mit Play programmiert

____________________________________________________________

V1.15 - 19.07.2007
 - Bugfix Batch-Mode: 3PG wurde nach dem EPG-Scan nicht beendet
 - EPG-Scan: Beim DUO-Recorder wurde die Aufnahmedauer von 2 Min. auf 1 Min. reduziert.
   Der Scan dauert jetzt ca. 40 Sekunden pro Transponder.
 - Ein experimenteller EPG-Recorder für Durchschleifer mit nur einem Kabel zum LNB.
   Einstellungsmenü: 4. EPG Recorder = Exp
   Die Aufnahmedauer kann mit dem Menüpunkt "6. Scan-Zeit pro Transponder" auf 60 Sekunden eingestellt werden.

____________________________________________________________

V1.14 - 28.06.2007
 - Bugfix Timerliste: Bei der Einstellung "Sendernamen" wird die Endzeit nicht mehr angezeigt
 - Bugfix Grid:
    Zeitintervall wird nicht auf 150 Minuten zurückgestellt
    Auf Sender ohne EPG umschalten funktionierte nicht
    Cursor-Tasten können jetzt auch nach dem Aufruf der erweiterten Infos mit "i" verwendet werden
 - Bugfix für Batch-Mode

____________________________________________________________

V1.13 - 14.06.2007
 - Neuer Grid-Glumpf auf Taste 9
 - diverse Kleinigkeiten, an die ich mich nicht mehr erinnern kann
 - 3PG gibt's jetzt auch für Windows 98/2000/XP.
   Diese Version benötigt eine Senderliste mit dem Namen 3PG.clf, die man 
   am Topf in der Transponder-Auswahl mit der Record-Taste speichern kann.
   Beim Überspielen der Senderliste auf den PC sollte man auch gleich die
   Dateien 3PG.ini, 3PG.txt, 3PG.img und 3PG.dat kopieren.

____________________________________________________________

V1.12 - 01.05.2007
 - Glumpf1: Pause-Taste schrumpft den Glumpf auf Schlumpf-Größe (3 Sendungen)
 - Progressbar unter Start-Ende-Zeiten (Menüpunkt 49)
 - Logo/Kanalnummer/Sendername (Menüpunkt 34): 7 Kombinationen für Glumpf 2-5
 - In der Statuszeile im File-Glumpf werden jetzt Datum, Größe und Spieldauer angezeigt
 - 256 Suchaufträge
 - InfoBox wird beim EPG-Scan deaktiviert
 - Bugfix: BatchMode
 - 3PG.lng.* : 4 neue Zeilen (151-153, 525)

____________________________________________________________

V1.11 - 19.04.2007
 - Der EPG-Scan startet auch im laufenden Betrieb, wenn
   * ein Umschalttimer mit der richtigen Zeit vorhanden ist
   * keine Aufnahme läuft
   * keine Aufnahme während des Scans programmiert ist
   * keine Wiedergabe läuft
   Der Receiver muss nicht mehr auf Standby sein.
 - TAPCOM: WSSkiller wird nicht mehr mit Key-Events gefüttert
 - Kurze Beschreibung wird entfernt, wenn identisch mit dem Anfang der langen Beschreibung (auch bei TGD-Import)
 - EPG-Recorder kann jetzt bis zu 70 Radio-Sender pro Transponder scannen
 - Bugfix: aktuellen Transponder scannen bei EPG-Recorder DUO
 - 40 neue Zeichen für die Tastatur (2x Shift): "ÀÁÂÅÆÇÈÉÊÌÍÎÑÒÓÔØÙÚÛ àáâåæçèéêìíîñòóôøùúû"

____________________________________________________________

V1.10 - 06.04.2007
 - Bugfix: Buffer-Overflow bei 3PG-Kanalnummer größer als 720
 - Bugfix: Löschen der temporären Dateien vom EPG-Recorder
 - Bugfix: Wochentage "Tu", "We" und "Th" wurden bei englischer Sprache in den SWATs gelöscht
 - Bugfix: Rote Taste in Dateiliste außerhalb des MP3-Verzeichnisses verursachte einen Absturz
 - Die Kantenglättung (Antialiasing) wird besser an den Hintergrund angepasst
 - Alle Texte in 3PG wurden in "3PG.lng.*" Dateien ausgelagert. Beim Starten wird im 
   ProgramFiles-Verzeichnis nach diesen Dateien gesucht und es muss mindestens eine solche Datei
   vorhanden sein, sonst ist 3PG sprachlos.

____________________________________________________________

V1.09 - 22.03.2007
 - Fortschrittsbalken (Teil 2) (Menüpunkt 48)
 - Farbeinstellungen (Menüpunkt 49)
   Farbprofile 3..99 können von den Dateien "3PG.c03" bis "3PG.c99" geladen werden
 - OSD in deutsch und englisch
 - Sonderzeichen im Timernamen:
   '/' wird ersetzt durch '~'
   '?' wird ersetzt durch '¿'
 - Zwei neue Fonts mit Kantenglättung
 - Ein schneller EPG-Recorder: Es wird mit beiden Tunern gleichzeitig aufgezeichnet.
   Die Aufnahmen werden erst nach Aufnahme-Ende gelesen. Das ist unabhängig von der Clustergröße und
   funktioniert auch mit sehr großen Festplatten.
   Menüpunkt 3:
   Aus  = API-Scan
   Ein  = alter EPG-Recorder (24 Min. für 12 Transponder)
   Duo  = neuer EPG-Recorder (15 Min. für 12 Transponder)

____________________________________________________________

V1.08 - 12.03.2007
 - Bugfix: Einfrieren beim EPG-Scan (Euronews)
 - Bugfix: Durcheinander im EPG bei manchen Sendern (RTL, DMAX)
 - Fortschrittsbalken Teil 1/2 (Menüpunkt 48)

____________________________________________________________

V1.07 - 10.03.2007
 - Bugfix: Einfrieren beim EPG-Scan

____________________________________________________________

V1.06 - 08.03.2007
 - Wegen einer Datenbank-Änderung sollte die Datei "3PG.dat" gelöscht werden
 - Neue Speicherverwaltung, die auch größere Mengen an TGD-Daten verkraftet
 - Position für Lautstärke, M-Timer und Mute kann mit Menüpunkt 30 um 0-80 Pixel nach unten verschoben werden
 - Fortschrittsanzeige für den TGD-Import und beim Laden der Senderlogos
 - TGD-Import: lange Beschreibung darf jetzt auch Linefeeds enthalten
 - Bugfix: falscher M-Timer bei TAP Start
 - Bugfix: EPG-Update bei Programmänderungen
 - Bugfix: Beenden von laufenden Aufnahmen in der Timerliste

____________________________________________________________

V1.05 - 24.02.2007
 - Bei Programmänderungen werden alte Sendungen entfernt, wenn dadurch keine Lücken im EPG entstehen
 - M-Timer: Mit der weißen Taste können Sendungen markiert werden und diese sind dann in der Timerliste zu sehen.
   Zu Sendungsbeginn wird für 15 Sek. ein Hinweis eingeblendet, der beim Drücken einer beliebigen Taste verschwindet.
 - Einstellmenü mit Überschriften (gelbe Taste springt zur nächsten Sektion)
 - Neue Farbe für Fortschrittsbalken in Timerliste (Menüpunkt 61)
 - InfoBox: Mit Slow-Taste zur nächsten MP3 in der M3U-Playlist springen (M3Us dürfen beliebig lang sein)
 - InfoBox: Tunerumschaltung mit Rot
 - Stumm (Mute) im 3PG Design
 - kleine Schönheitsoperation fürs OSD

____________________________________________________________

V1.04 - 09.02.2007
 - Sicherheitabfrage beim Stoppen von laufenden Aufnahmen in der Timerliste
 - Progressbar in der Timerliste für laufende Aufnahmen
 - Lautstärkeanzeige im 3PG Design (Menüpunkt 45)
 - Bugfix bei N-Timern: doppelte Einträge, HDD-Speicherplatz, Vor-/Nachlauf
 - Bugfix: falsche Farbe bei SWAT-Kombi-Timern
 - InfoBox: WSS, lange Sendernamen, zusätzliche Tasten
 - Bei Timerkonflikten wird der Vor- und Nachlauf minutenweise reduziert

____________________________________________________________

V1.03 - 01.02.2007
 - Für die Rahmenbreite von 0-8 Pixel haben wir jetzt den Menüpunkt 45 (bei Werten kleiner als 3 wird kein Rahmen gezeichnet)
 - Ausschalten der neuen 16:9 und DD5.1 Symbole über Menüpunkt 44
 - EPG-Scan mit Recorder ist mit nur einem Tuner möglich, wenn manuell mit Play-Taste gestartet wird
 - Zwei neue Menüpunkte (42,43) für Infobox Anzeigedauer und Taste
 - Laufende Aufnahmen bleiben bis zum Ende in der Timerliste und die Aufnahmedauer kann verändert werden
 - Batch-Mode: Wenn 3PG von einem anderen TAP im Batch-Mode gestartet wird (z.B. von XstartTAP), dann wird 
   ein EPG-Scan durchgeführt und zwar unabhängig vom Wecktimer. Nach dem EPG-Scan beendet sich 3PG, ohne den Receiver abzuschalten.
   (siehe FireBirdLib: HDD_TAP_Start und HDD_TAP_isBatchMode)
 - TGDs werden nach beim EPG-Scan importiert und alte TGDs werden automatisch gelöscht
 - Man muss nun damit rechnen, dass einem in der Timerliste nicht programmierbare SWATs über den Weg laufen

____________________________________________________________

V1.02 - 25.01.2007
 - Änderung am Design
 - 16:9 und DD5.1 Symbole am Zeilenende in Glumpf 1-4
 - Blocker blocken jetzt schon ab 50% Überlappung (vorher >= 75%)
 - TGD-Import für 14 Tage. War vorher auf 7 Tage begrenzt, wenn für jeden Tag eine eigene Datei verwendet wurde.
 - Maximale Größe der Datenbank von 8 MB auf 7 MB reduziert
 - Infobox: Erweiterte Info für laufende Wiedergabe wird über direkten Festplattenzugriff gelesen
 - möglicherweise Bugfix: Erstinstallation auf Masterpiece?
 - Bugfix: Datei löschen in Fileliste
 - Fileliste: Auf eine laufende Aufnahme mit Play/OK umschalten

____________________________________________________________

V1.01 - 18.01.2007
 - InfoBox (Menüpunkt 41)
 - Auf den blauen Kanälen werden Sendungen entfernt, wenn sie länger als 360 Minuten dauern
 - Bugfix: Tastenbelegung in der Dateiliste wurde manchmal von Senderlogos überschrieben

____________________________________________________________

V1.00 - 13.01.2007
 - Bugfix für TGD Import
 - Bugfix für MP3 ID3V2 Tags

____________________________________________________________

V0.99 - 11.01.2007
 - Bugfix: Beim Blocken von Kombitimern wurden überflüssige Blocker nicht entfernt
 - Bugfix: Vorlauf/Nachlauf bei Splitten/Blocken wird eingefügt auch wenn ein anderer Timer dazwischen liegt
 - Bugfix: Der EPG-Recorder hatte Probleme mit der langen Beschreibung, wenn zweispaltige Texte verwendet wurden (z.B. Schauspieler: Name)
 - SWATs für die keine EPG-Daten vorhanden sind, werden nach dem Scan nicht mehr automatisch gelöscht
 - Bei Sendungen mit Startzeit gleich Endzeit, wird die Endzeit auf die Startzeit der nächsten Sendung gesetzt
 - Mit der Info-Taste können Details zu MP3-Dateien angezeigt werden (ID3V2-Tags, Albumname.jpg oder Folder.jpg)
 - M3U-Playlisten in Unterverzeichnisen dürfen Pfade relativ zur M3U verwenden. Für MP3-Dateien im selben Verzeichnis wie die M3U ist kein Pfad notwendig.
 - Erweiterte Infos werden aktualisiert, auch wenn sie kürzer sind als vorher
 - Blauer Punkt in Kanalauswahl bedeutet: Der Kanal ist in Glumpf2 zu sehen, wird aber nicht gescannt (z.B. für TGD Import oder zum Zappen)
   Blauer Punkt in Transponderauswahl bedeutet: Der Transponder enthält keine grünen Kanäle und mindestens einen blauen Kanal
 - TGD importieren: Mit einem neuen Menüpunkt im Glumpf 1 kann externer EPG importiert werden (z.B. http://sourceforge.net/projects/xmltv/)
   Der EPG in den TGD-Files wird mit Hilfe der "epg_upload.ini" im ProgramFiles-Verzeichnis zugeordnet.
   Die TGD-Files werden direkt von 3PG gelesen, das "EPG_upload.tap" wird nicht benötigt.

____________________________________________________________

V0.98 - 20.12.2006 23:15
 - Bugfix fürs Blocken von Timern

____________________________________________________________

V0.97 - 20.12.2006 17:15
 - Beim Update müssen die Senderlogos "3PG.img" gelöscht werden, weil sich das Format geändert hat
 - Der EPG-Recorder ist jetzt geeignet für Prem. Sport und Direkt. Es reicht wenn die Feed-Kanäle ausgewählt sind, die Portale müssen nicht unbedingt ausgewählt sein.
 - EPG-Scan: Mit der Slow-Taste kann man den Scan des aktuellen Transponders beenden und mit dem nächsten Transponder weitermachen
 - Bugfix: Anzahl Events in Scan Anzeige wurde falsch berechnet
 - Bugfix: Festplattenplatz für Timer in der Timerliste
 - Bugfix: In der Timerliste wurde manchmal die erweiterte Info vom Vorlauf statt der eigentlichen Sendung angezeigt
 - M3U-Playlisten können abgespielt werden. Die MP3-Auswahl kann mit der Record-Taste als Playlist.m3u gespeichert werden
 - Neue Verzeichnisse anlegen und leere Verzeichnisse löschen
 - Dateien verschieben: Zuerst mit Info-Taste Ziel-Verzeichnis setzen und danach mit Pause-Taste Datei ins Ziel-Verz. verschieben
 - Bugfix: Datei löschen verursachte einen OSD-Fehler wenn die Datei die einzige im Verzeichnis war
 - Wird beim Programmstart ein Kanal mit dem Namen "3PG" in der Liste gefunden, kann die 3PG-Kanalnummer für den EPG-Recorder nicht mehr eingestellt werden.
   Dieser "3PG" Kanal darf an einer beliebigen Position in der Liste liegen (keine >40% Regel). Vorteil: Verschiebt sich der "3PG" Kanal irgendwann in der Liste, muss man nur das TAP neu starten.
 - Starten von TAPs wurde mit Hilfe von FireBirds StartTAPLib integriert (vielen Dank auch für GetEEPROMPin() aus der FireBirdLib)
 - Bugfix: 3fach-SWAT-Kombitimer hatten manchmal die falsche Farbe (manuell statt SWAT)
 - Timerliste: Beim Splitten/Blocken eines Kombi-Timers wird automatisch Vorlauf/Nachlauf eingefügt
 - 3 Farbprofile (Einstellungen: Menüpunkt 41)

____________________________________________________________

V0.96 - 04.12.2006
 - Bugfix: Kombi-Timer
 - Bugfix: MP3s mit langen Tags werden abgespielt
 - Bugfix: Verschlüsselte Aufnahmen lassen sich wieder abspielen
 - Bugfix: Timer-Editor kann jetzt immer mit Exit beendet werden
 - Bugfix: Die EPG-Scan Anzeige wird bei Löchern im OSD aktualisiert
 - Bugfix: Timer für die zuwenig Platz auf der Festplatte ist
 - Normale Timer können in Blocker umgewandelt werden
 - Jugendschutz: Gesperrte Aufnahmen können nach Eingabe des Master-PIN-Codes abgespielt werden
 - EPG-Recorder verwendet lokale Zeitzone
 - EPG-Recorder: Da bei einigen Usern der Receiver abschaltet bevor die temporäre Datei gelöscht werden kann, wird diese jetzt beim Programmstart gelöscht

____________________________________________________________

V0.95 - 29.11.2006
 - Zusätzliche Infos während des EPG-Scans anzeigen  (gelbe Taste)
 - Erweiterte Info von Aufnahmen anzeigen
 - Sicherheitsabfrage beim Löschen ist einstellbar: weiß-rot oder weiß-weiß
 - Datei löschen bei laufender Wiedergabe der Datei
 - Timer markieren für die zuwenig Platz auf der Festplatte frei ist
 - EPG für Premiere Direkt und Sport-Kanäle (nur bei API-Scan)
 - Bugfix: Bei einem Kombi-Timer (SWAT & manuell) wurde der manuelle Teil bei 7,Blau gelöscht

____________________________________________________________

V0.94 - 23.11.2006 22:30
V0.93 - 23.11.2006 15:00
 - Kombi-Timer können in der Timerliste mit der Slow-Taste zerlegt werden. Dadurch können einzelne Teile blockiert werden.
 - Speicherverbrauch wurde um 1-2 MB reduziert
 - Sicherheitsabfrage beim Löschen von Timern, Suchaufträgen und Dateien.
 - Stop-Taste in Sicht 1 fixiert Datum und Uhrzeit der markierten Sendung. Beim Senderwechsel mit V+/V- wird dann nicht automatisch zur aktuellen Sendung gesprungen.
 - Bei den Suchaufträgen wurde das Layout geändert. Der Platz für die Beschreibung hängt nicht mehr von ersten Suchauftrag ab.
 - Dritte Start-Taste
 - Dateiliste erweitert um Senderlogos, Euros (statt Dollar), Löschen von Dateien mit Sicherheitsabfrage
 - In "3. Später" sind jetzt auch Sendungen zu sehen, die in den letzten 15 Minuten angefangen haben
 - Bugfix: Blocker blockten nicht, wenn sich die Startzeit änderte
 - Bugfix: Die Spieldauer wurde bei manchen MP3s (mit Xing-Header) falsch berechnet
 - Bugfix: Fehlermeldung bei ungültigem Tuner und bei mehr als 70 Timern geändert

____________________________________________________________

V0.92 - 08.11.2006
 - Timernamen von Kombi-Timern mit mehreren gleichen Titeln geändert: z.B "TitelA(3x) TitelB(2x).rec"
 - Eine Undo-Funktion, mit der gelöschte Timer und Suchaufträge wieder hergestellt werden können
 - Sofortaufnahme von Sendungen, die bereits angefangen haben
 - Anzeige der Sendungen einstellbar:  Titel {- Beschreibung} {- Erw. Info}
 - Glumpf1: Zusätzlich zur Startzeit kann man sich auch das Ende der Sendungen anzeigen lassen
 - File-Browser auf Taste 8
 - Bugfix: ED,WE,WL,WD-Timer werden nicht mit Einmal(OT)-Timern kombiniert
 - Vorwahl 0-Kanalnummer in Pappe 1 ist einstellbar (EIN = 0-Kanal, AUS = 0-Sicht z.B. 05=Timerliste)
 - Zwei zusätzliche einstellbare Tasten für die Timerliste und Fileliste (nur bei geöffnetem EPG)
 - EPG-Update für Sendungen, bei denen sich nur die erweiterte Info ändert (z.B. Nachrichten)
 - diverse Kleinigkeiten
____________________________________________________________

V0.91 - 27.10.2006
 - In den Ansichten können Timer mit der Record-Taste editiert werden (1x Record = Timer anlegen; 2x Record = Timer editieren)
 - Timerliste: Die Sortierung für Blocker kann mit der gelben Taste geändert werden
 - Timerliste: Kombi-Timer können blockiert werden
 - GMT-Bugfix von FireBird wurde integriert
 - Glumpf 7: Die erste Spalte ist jetzt mindestens so breit wie die Beschreibung des ersten Suchauftrags
 - Bugfix: Negativer Vor-/Nachlauf für Timer
 - Bugfix: Timernamen werden wegen einem Firmware-Bug auf 54 Zeichen begrenzt (inkl. ".rec")
 - Bugfix: In der Transponderauswahl waren die Kabel-Frequenzen falsch
 - Bugfix: OSD-Fehler in der Scan-Anzeige (nur bei Masterpiece)
____________________________________________________________

V0.90 - 18.10.2006
 - Blocker werden an Programm-Änderungen angepasst
 - Timerliste: Senderlogos und zusätzliche Farben für Timer und Blocker
 - EPG-Info in Fußzeile kann auf 1-8 Zeilen angezeigt werden (Ein/Aus mit PlayList-Taste)
 - Negativer Vorlauf/Nachlauf für automatische Timer (Vorzeichen mit Recall-Taste)
 - Statuszeile von Timerliste und Prime geändert
 - 3D-Effekt (0-100%) und OSD-Transparenz (0-75%) einstellbar
 - Bei Kombi-Timern wird der Vorlauf der ersten Sendung und der Nachlauf der letzten Sendung verwendet
 - Bugfix: Timername von Kombi-Timern (bei N aufeinanderfolgenden Sendungen werden pro Sendung maximal 64/N Zeichen verwendet)
 - Bugfix: Sender ohne EPG werden in Jetzt-Ansicht angezeigt
 - Bugfix: Timername bei Sendern ohne EPG wird nicht mehr durch Sendername überschrieben
 - Bugfix: Reihenfolge der Ansichten für 2. EPG-Taste (z.B. 7654321)
____________________________________________________________

V0.89 - 07.10.2006
 - Timerliste: Mit der Stop-Taste können Timer blockiert werden und mit der Record-Taste kann die Blockade aufgehoben werden
 - Ein zusätzlicher Modus für Suchworte: T(Titel), B(Beschreibung) und K(Komplett = T&B)
 - Zwischenablage für Tastatur: Mit der Info-Taste wird der Text in die Zwischenablage kopiert und mit der Pause-Taste kann der Text aus der Zwischenablage eingefügt werden
 - Bugfix: Der Vorlauf/Nachlauf von Suchaufträgen wird statt dem globalen Vorlauf/Nachlauf verwendet
 - diverse Kleinigkeiten
 - Kanalnummern und Sendernamen als Suchworte
____________________________________________________________

V0.88 - 29.09.2006
 - Automatische Timerprogrammierung für Suchaufträge: Dazu muss im Einstellungsmenü "27. Automatische Timer" eingeschaltet
   sein und in den Suchaufträgen muss "Aufnahme" auf "Ein" gestellt werden. Den Zeitraum, für den Timer programmiert werden,
   kann man bei Menüpunkt 28 einstellen (25-168 Stunden). Erstellt werden die Timer nach dem EPG-Scan per Wecktimer und in
   der Ansicht 7 durch Suchen mit der blauen Taste.
 - Suchaufträge können in der Übersicht mit V-/V+ nach oben/unten verschoben werden
 - Bugfix für Abschalten nach EPG-Scan: Es wurde nicht immer abgeschaltet, wenn vor dem EPG-Scan die Datenbank gelöscht wurde
 - Beim Aufruf der Timerliste, wird die Timer-Anzeige im EPG aktualisiert, falls Timer außerhalb von 3PG gelöscht wurden
 - Recall-Taste ist einstellbar, z.B. auf Audio-Taste (Menü 9.)
 - Jetzt-Ansicht: Mit 0-Kanalnummer kann der Cursor direkt auf einen Sender platziert werden
 - Scan-Zeit pro Transponder ist einstellbar von 60-180 Sekunden, aber nur wenn ohne EPG-Recorder gescannt wird (Menü 29.)
 - OSD-Test beim Aufruf des EPGs geändert (inkl. Bugfix für Masterpiece)
 - diverse kleinere Bugs behoben
____________________________________________________________

V0.87 - 20.09.2006
 - EPG-Recorder: Dauer der Sofortaufnahmen werden unabhängig von der Firmware-Version auf 4 Min. reduziert. Mit freundlicher Unterstützung von Alex FireBird
 - Timer-Editor: Beim Ändern der Startzeit wird die Ende-Zeit sofort angepaßt. Alternativ zur Dauer kann auch die Ende-Zeit eingegeben werden.
 - Ausschalten nach EPG-Scan mit 10 Minuten Sleep-Timer (Tasten: 0,Sleep,Sleep, wie bei Jag's Auto Off)
 - Das Limit für Suchaufträge wurde von 80 auf 128 erhöht
 - Im Suchauftrags-Editor werden Suchwörter jetzt mit der OK-Taste bearbeitet. Die Bewertung kann mit den Volume-Tasten geändert werden. Mit Stop wird der Suchtext und die Bewertung gelöscht. Bei der Eingabe des Wochentages kann mit der "8" alle Tage und mit der "9" kein Tag ausgewählt werden. Mit der Grün-Gelben Tiptronic kann einen Suchauftrag rauf/runtergeschaltet werden.
 - Die Suche für alle Suchaufträge wurde auf mehrere Idle-Events verteilt. Es werden jetzt maximal 5 Suchaufträge pro Sekunde bearbeitet. Das ist notwendig, weil die Suche dann in Zukunft auch unauffällig im Hintergrund ablaufen kann.
 - Vom Suchergebnis kann man mit der Exit-Taste wieder zurück zu den Suchaufträgen oder zur Tastatur
 - Bugfix: Timer-Konflikte wurden bei Tuner 4 nicht angezeigt
____________________________________________________________

V0.86 - 12.09.2006
 - Schriftgröße: Mittel und Groß
 - Breite für Sendernamen: 80-180 Pixel
 - Der 3PG-Kanal muss jetzt in der Senderliste im Bereich 40-100% liegen
 - EPG-Recorder: Dauer der Sofortaufnahmen wird auf 4 Min. reduziert (nur für SysID 406 / Firmware 5.12.05)
 - Mit der Recall-Taste kann man zurück zum Suchergebnis wechseln
 - Übersicht für Suchaufträge
 - Suchaufträge wurden um eine Beschreibung erweitert. Die Beschreibung ist optional und wird vom TAP nicht ausgewertet.
 - Kleine Grafiken für die Fernbedienungstasten
 - Fehlermeldung bei Timer-Konflikten
 - Der Timername von Kombi-Timern wird aus den Titeln der Sendungen zusammengesetzt
 - Tastenbelegung bei erweiterten Infos geändert: Exit = zurück und Blättern mit << >>
____________________________________________________________

V0.85 - 05.09.2006
 - Bugfix für "Abschalten nach Scan"
 - Das Logfile enthält jetzt zusätzliche Infos für die Fehlersuche
____________________________________________________________

V0.84 - 04.09.2006
 - EPG-Update bei Programmänderungen wurde verbessert
 - EPG-Update im Hintergrund übers API findet nicht mehr statt wenn eine Wiedergabe läuft
 - EPG-Recorder: Die letzte Aufnahme für den letzten Transponder wird erst beendet, wenn sich die EPG-Datenbank auf der Platte befindet. Die Dauer des Wecktimers spielt fast keine Rolle mehr. (mindestens 5 Min. lang)
 - Sonderzeichen </:*?"|\> werden aus dem Timernamen entfernt
 - Bugfix für leere Ansicht 1 (Sender ohne EPG). Bei manchen Tasten stürzte 3PG ab.
 - Jetzt-Ansicht: weiße Taste zum Löschen vom Timern
____________________________________________________________

V0.83 - 27.08.2006
 - Jetzt-Ansicht: nach weiterschalten mit V+ können Timer programmiert werden
 - Reihenfolge der Glumpfe ist für beide EPG-Tasten einstellbar
   Standard für Taste1: "1234567" und für Taste2:  "21"
   (Ringförmiges Durchzappen ist möglich, z.B. mit "12451" oder "212")
 - Umschalttimer-Dauer wird an den Vorlauf angepasst
 - EPG-Recorder: Durch kurze Überlappung der Aufnahmen hat der Firmware-Bug keine Chance den Receiver zu früh abzuschalten
 - Einstellungen: Änderungen an den Rändern und bei der Zeilenhöhe sind besser einstellbar, weil die neuen Werte früher aktualisiert werden
 - Timerliste in Datei 3PG.tmr speichern (nur zu Testzwecken)
 - Timerliste von Datei 3PG.tmr laden (nur zu Testzwecken)
 - Timerliste: Wecktimer für EPG-Scan anlegen
 - Timerliste: Info über EPG-Datenbank anzeigen (Taste 9):
   Datum und Uhrzeit der EPG-Daten auf der Festplatte und vom letzten EPG-Scan
 - 3 neue Farben für M,P,R Text
 - 0 & EPG-Taste: Die Original-Funktionen der EPG-Tasten sind 1.5 Sek. lang verfügbar
____________________________________________________________

V0.82 - 23.08.2006
 - Navigation mit Recall-Taste verbessert
 - Umschalten auf "3. Später" geht jetzt schneller
 - Timerliste: Bei Radio-Timern wurde der falsche Sendername angezeigt
 - Timerliste: Neuen Timer erstellen mit grüner Taste
 - Bei Umschalttimern schaltet 3PG selber um
 - Doppelte Sendungen im EPG wurden bei unsichtbaren Zeichen (ASCII-Code 5) im Titel nicht gelöscht
 - Jetzt-Ansicht mit Sendernamen: Statt dem Fortschrittsbalken wird die Endezeit angezeigt, wenn mit V+ auf "Später" gewechselt wird
 - EPG-Scan per Wecktimer startet nur wenn mindestens 4 GB auf Festplatte frei sind
 - Löschen der temporären Dateien für den EPG-Recorder verbessert
____________________________________________________________

V0.81 - 19.08.2006
 - Einstellungen: Speichern mit den Tasten Menü, OK und Exit
 - Timerliste: Sortierung nach Startzeit
 - Menü für Suchergebnis
 - Timer löschen mit weißer Taste
 - Primetime: abends nach 20:30 Uhr wird die Primetime des nächsten Tages angezeigt
 - Jetzt im TV: mit V+/V- kann die Raumzeit um +/- 30 Minuten verändert werden
 - Bugfix für doppelte Sendungen (z.B. 20:15 und 20:16)
 - Diverse Verbesserungen bei den Senderlogos
____________________________________________________________

V0.80 - 15.08.2006
 - Neuer Menüpunkt "Senderlogo anzeigen": (Aus, Transparent, Undurchsichtig) Die *.ibl Logos werden aus 
   dem Verzeichnis ProgramFiles/ChannelLogos/TV geladen und dürfen nicht größer als 50x30 Pixel sein.
 - Menü-Taste zeigt Tastenbelegung (zweimal Menü-Taste öffnet Einstellungen)
 - Genre wird in erweiterter Info angezeigt. Es kann jetzt auch nach Genre und 16:9 gesucht werden.
   (nur mit EPG-Recorder verfügbar)
 - Bugfix für Wiederholung suchen: Unsichtbare Steuerzeichen im Titel der Sendung werden rausgefiltert
 - Einheitliche Tastenbelegung für Rot/Grün/Gelb/Blau = (Suchauftrag/-24h/+24h/Wiederholung suchen)
 - Sender-Übersicht: Cursor befindet sich anfangs immer in Zeile 2
 - Primetime: V+/V- ändert Primetime um +/- 30 Minuten
____________________________________________________________

V0.79 - 11.08.2006
 - Wichtiger Bugfix für die Timer-Programmierung, der Abstürze bei Kabel- und T-Topf verhindert
____________________________________________________________

V0.78 - 10.08.2006
 - EPG-Recorder: EPG-Daten von nicht ausgewählten Kanälen werden ignoriert
 - EPG-Aktualisierung: Speichern der EPG-Daten auf der Festplatte wurde auf viele Idle-Events
   verteilt. Der Topf bleibt während des Speicherns voll bedienbar. Es treten auch keine negativen
   Effekte bei PayTV-Aufnahmen auf.
 - EPG-Fenster kann jetzt auch bei folgenden System-OSD-Fenstern geöffnet werden:
   Zeitleiste, Tonauswahl, Untertitelsprache, Favoritenliste, Satellit auswählen, PIP List
 - EPG-Scan startet bis zu 4 Min. nach dem Wecktimer
____________________________________________________________

V0.77 - 09.08.2006
 - EPG-Recorder: Scanzeit wird an Festplattengröße angepasst
 - Später-Tafel: Nur ausgewählte Sender werden angezeigt
 - Nach dem EPG-Scan ohne EPG-Recorder wird auf Kanal 1 geschaltet
 - Sender-Übersicht: Umschalten auf eine andere Sender-Übersicht mit 0-Kanalnummer
   (Nummer kann auch mit V-/V+ geändert werden)
 - Einstellungen: EPG-Scan Ende muss nicht mehr angegeben werden
 - Eine beschädigte Datenbank wird automatisch gelöscht
 - Endlos-Scrollen in Sender-Übersicht ist nicht mehr möglich
 - Jetzt-Ansicht: Es werden auch ausgewählte Sender ohne EPG angezeigt
 - Bugfix für WSSKiller 
____________________________________________________________

V0.76 - 05.08.2006
 - Einstellungsmenü lässt sich jetzt auch ohne EPG-Daten öffnen
 - Transponder-Auswahl: Start mit Volume-Tasten statt Ok
 - Kanal-Auswahl: Anzahl Sendungen pro Kanal werden angezeigt
 - Anzeige des Wochentags für Suchergebnis
 - Geändert: Nach dem EPG-Scan wird das TAP nicht mehr automatisch beendet
 - Diverse kleinere Bugs behoben
____________________________________________________________

V0.75 - 02.08.2006
 - Transponder und/oder Kanal-Auswahl (Recall-Taste in Transponder-Auswahl)
 - Sendername statt Kanalnummer für Suchergebnis
 - Mit Recall-Taste wird von Sender-Übersicht (1) zurück zur letzten Ansicht geschaltet (2-4)
 - Einstellungen: mit Menü-Taste speichern und zurück zum EPG
 - Zurückschalten von "7. Suchworte ändern" mit Tasten 1-6
 - Blau statt Sat-Taste zum Starten der Suche in "7. Suchworte ändern"
 - Blau = Wiederholung suchen in Sender-Übersicht (1)
 - Rot = Suchauftrag erstellen in Sender-Übersicht (1)
 - Abschalten des Receivers nach EPG-Scan mit FireBirds ShutdownLib
 - Kabeltopf-LCN wird vom EPG-Recorder nicht mehr überschrieben
 - Sendernamen mit mehr als 10 Großbuchstaben werden teilweise in Kleinbuchstaben dargestellt
 - Bugfix für Ini-Datei
 - Bugfix für Timerliste (Erw. Info P-/P+ --> Absturz)
 - Bugfix für Umschalttimer
 - Bugfix für Demux-Buffer
____________________________________________________________

V0.74 - 29.07.2006
 - Bugfix Timerliste: Mit "i" werden die erweiterten Infos angezeigt
 - Bugfix Timerliste: Mit "Recall" zur Senderübersicht
 - Bugfix: Mehrfaches Drücken der Play-Taste
 - Bugfix: EPG Aktualisierung 0=Aus
 - Mit Exit kann die Eingabe von Datum und Uhrzeit abgebrochen werden
 - Einstellungen: Oberer Rand bis 100 Pixel
 - Einstellungen: OK für zweite Start-Taste
 - Neue Methode von FireBird zum Aufspüren der Senderliste im Speicher.
   (ermöglicht dem Kabeltopf eventuell den EPG-Scan über den EPG Recorder)
____________________________________________________________

V0.73 - 28.07.20006
 - Primetime Ansicht
 - Kanalnummer oder Sendername für Jetzt- und Später-Ansicht
 - EPG-Scan über Aufnahmen für Kabeltopf und Terrestrischtopf
 - Tastatur: Mit der blauen Taste wird an Anfang und Ende ein "*" eingefügt und die Suche gestartet
 - Timerliste: Mit "i" werden die erweiterten Infos angezeigt
 - Timerliste: Mit "Recall" zur Senderübersicht
 - Timerliste: in Fußzeile wird Start/Endzeit und Dauer des Timers angegeben
 - Timerliste: Umschalttimer-Farbe geändert
 - Die EPG Taste wird nach durchblättern aller Sichten nicht mehr durchgereicht
 - Aktuelles Event ist in 2. Zeile, wenn die Sendung noch nicht länger als 10 Minuten läuft
 - R/P/M ist in erweiterter Info sichtbar
 - zweite Start-Taste für Jetzt-Ansicht
____________________________________________________________

V0.72 - 25.07.2006
 - Neuer Menüpunkt "EPG Aktualisierung": (Minuten,0=Aus) EPG Datenbank alle x Minuten auf der Festplatte speichern
 - Neuer Menüpunkt "Erweiterte Info anzeigen": (Ein/Aus) Erw. Info am Zeilenende in Ansicht 1-3 anzeigen
 - Neuer Menüpunkt "Weiches Ausblenden": (Ein/Aus)
 - Hintergrund EPG-Update für den ganzen Transponder
 - Ränder sind jetzt bis 72 Pixel einstellbar
 - EPG Suche: Der Suchbegriff wird nicht gelöscht, wenn mit "OK" oder "4" zurück zu Tastatur geschaltet wird
 - Einzelsenderansicht: +/-24 Stunden mit gelb/grün
 - Speicherverbrauch beim Scannen um 1 MB reduziert (Ringbuffer)
____________________________________________________________

V0.71 - 23.07.2006
 - Normaler EPG-Scan ohne Aufnahme und ohne Firmware-Hacks
 - Im Radio Modus wird nun der Original-EPG angezeigt
 - OSD-Test beim Aufruf des EPGs geändert
 - Bugfix: Suchworte wurden nicht immer gespeichert
 - Bugfix: Aufnahme-Tuner wurde in Einstellungen falsch angezeigt
 - Bugfix: Buffer Overflow bei mehr als 100 Sendern in Jetzt-Ansicht
 - Bugfix: Radio-Hintergrundbild wird jetzt gelöscht
 - Bugfix: Sendername für Radio-Timer war falsch
 - Bugfix: Zeilenumbruch in erweiterten Infos
____________________________________________________________

V0.70 - 22.07.2006
 - Speichern der EPG Daten in Ansicht 1 mit der Pause-Taste
 - Bugfix für "Suchworte ändern"
 - Bugfix für Anzahl Zeilen/Zeilenhöhe
 - Bugfix bei EPG Update über API
____________________________________________________________

V0.69 - 21.07.2006
 - Beim EPG Suchlauf wird ein Logfile erstellt
 - Bugfix für den Suchlauf mittels Wecktimer
 - Linien- und Hintergrund-Farbe dürfen identisch sein
____________________________________________________________

V0.68 - 20.07.2006
 - Wenn keine EPG-Daten gefunden werden, startet das TAP jetzt mit dem Einstellungsmenü.
 - Die Fav-Taste wurde durch die Sat-Taste ersetzt.
____________________________________________________________

V0.67 - 20.07.2006
____________________________________________________________

Screenshots 19.07.2006
____________________________________________________________

Kickoff 14.06.2006  18:00

