

Żeby odczytać klucze Boxkey i RSA trzeba odczytać pamięć Flash.

Dane w Echostarze 616 są we flashu pod adresem 3FFA80 
wielkość 0x6E + za nimi podpis RSA wielkości 0x80 + suma kontrolna 2 bajty.


Rozkodowane rane:

IRD
340D201C    =     08 7327 5420 , = numer z naklejki dekodera (CAID)

BOXKEY:

42128CF2393955FA

RSA
C77FD2596EE6E59C60D6C51C2F4243434F8F7C342A6461997963591ACF06E7F6041E0ED7FBA4E8EC169AB115E371F6E63E6927CD40795386B711199EEFFD1723

inne
x
0303 2008 
1248BC6D8C1DD7B2

D008
F842981EAB5E1064
E002
0001

========================================

Całość rozkodowana:


0000006E 340D201C 0303
2008 1248BC6D8C1DD7B2
3008 42128CF2393955FA
3140 C77FD2596EE6E59C60D6C51C2F4243434F8F7C342A6461997963591ACF06E7F6041E0ED7FBA4E8EC
169AB115E371F6E63E6927CD40795386B711199EEFFD1723
D008 F842981EAB5E1064 E002 0001


wielkość danych = 0000006E
Klucze to 20 , 30 , D0 , 31 , E0.
Drugi bajt za numerem klucza = wielkość w Hex.
-----------------------------------------------------------

Te konkretne dane pochodzą z Echostara 616, właścicielem karty i dekodera jest "Spaider" z Sierpca 
( oszust i kombinator... GG 5601707 )




